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Latvian:
Bateriju drošības pasākumi
1. Nelietojiet uzlādējamās baterijas.
2. Izmantojiet tikai tāda paša vai līdzvērtīga tipa sārma AA baterijas.
3. Ievietojiet baterijas, ievērojot pareizu polaritāti.
4. Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.
5. Izlietotās baterijas izmetiet atbilstoši vietējiem likumiem. Nelieciet tās kopā ar sadzīves atkritumiem.
6. Izvairieties no īssavienojuma bateriju nodalījumā un bateriju spailēs.
7. Izņemiet baterijas no ierīces, ja to ilgstoši neizmantosiet.
8. Izlietotās baterijas jāizņem no bateriju nodalījuma, lai novērstu pārmērīgu izlādi, kas var izraisīt noplūdi un bojāt pulksteni.Wikipedia+5Linguee+5TechDico+5
Iesākšana
1. Noņemiet bateriju vāciņu.
2. Ievietojiet 1x AA izmēra jaunu bateriju, kā norādīts bateriju nodalījumā, un nospiediet RESET taustiņu, lai atiestatītu pulksteni. Displejs ieslēgsies pēc dažām sekundēm. Izmantojiet tikai uzticamu zīmolu sārma baterijas.
3. Aizveriet bateriju vāciņu.
Funkciju taustiņi
LAIKA IESTATĪŠANAS pieskāriena taustiņš
· Pieskarieties pulksteņa ikonai, lai ieslēgtu apgaismojumu uz 10 sekundēm.
· Pieskarieties pulksteņa ikonai, lai apturētu modinātāju un aktivizētu 5 minūšu snaudas funkciju.
· Pieskarieties un turiet pulksteņa ikonu 2 sekundes, lai iestatītu laiku.
MODINĀTĀJA IESTATĪŠANAS pieskāriena taustiņš
· Pieskarieties modinātāja ikonai, lai ieslēgtu apgaismojumu uz 10 sekundēm.
· Pieskarieties modinātāja ikonai, lai apturētu modinātāju un aktivizētu 5 minūšu snaudas funkciju.
· Pieskarieties un turiet modinātāja ikonu 2 sekundes, lai iestatītu modinātāja laiku.
SNAUDA / GAISMAS pieskāriena taustiņš
· Pieskarieties, lai ieslēgtu apgaismojumu uz 10 sekundēm.
· Pieskarieties, lai apturētu modinātāju un aktivizētu 5 minūšu snaudas funkciju.
Rotējošais rāmis
· Parastajā režīmā pagrieziet rāmi, lai ieslēgtu apgaismojumu uz 10 sekundēm.
· Pagrieziet rāmi, lai apturētu modinātāju un aktivizētu 5 minūšu snaudas funkciju.
· LAIKA IESTATĪŠANAS vai MODINĀTĀJA IESTATĪŠANAS režīmā pagrieziet rāmi pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu iestatījuma vērtību.
· LAIKA IESTATĪŠANAS vai MODINĀTĀJA IESTATĪŠANAS režīmā pagrieziet rāmi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai samazinātu iestatījuma vērtību.
MODINĀTĀJA IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS slēdzis
· Pabīdiet MODINĀTĀJA IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS slēdzi uz augšu, lai ieslēgtu modinātāju.
· Pabīdiet MODINĀTĀJA IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS slēdzi uz leju, lai izslēgtu modinātāju.
Produkta apraksts (Attēls 1)
1. MODINĀTĀJA IESTATĪŠANAS skārienpoga
2. LCD displejs
3. ATLIKŠANAS / APGAISMOJUMA skārienpoga
4. Rotējošs ietvars
5. LAIKA IESTATĪŠANAS skārienpoga
6. MODINĀTĀJA IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS slīdnis
7. ATIETOT pogu
8. Bateriju nodalījums
Displeja detaļas (Attēls 2)
A. Laiks
B. Modinātāja ikona
C. Modinātāja laiks
Laika iestatīšana
1. Nospiediet un turiet pulksteņa ikonu 2 sekundes, lai ievadītu laika iestatīšanas režīmu.
2. Pagrieziet ietvaru, lai izvēlētos 12 vai 24 stundu formātu.
3. Nospiediet pulksteņa ikonu, lai apstiprinātu stundu formāta iestatījumu.
4. Pagrieziet ietvaru, lai iestatītu vēlamo laiku.
5. Nospiediet pulksteņa ikonu, lai saglabātu iestatījumus un atgrieztos normālā displejā.
Modinātāja iestatīšana
1. Nospiediet un turiet modinātāja ikonu 2 sekundes, lai ievadītu modinātāja iestatīšanas režīmu.
2. Pagrieziet ietvaru, lai iestatītu vēlamo modinātāja laiku.
3. Nospiediet modinātāja ikonu, lai saglabātu iestatījumus un atgrieztos normālā displejā.
Svarīgi: Iestatot laiku vai modinātāju, pieskarieties tikai vēlamajai pogai. Ja vienlaikus pieskaraties ekrānam vairākās vietās, pogas var nereaģēt pareizi.



Modinātāja un atlikšanas funkcijas izmantošana
1. Aktivizējiet modinātāju, pabīdot MODINĀTĀJA IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS slīdni uz augšu (lai zaļais indikators būtu redzams). Zvaniņa ikona parādīsies LCD displejā.
2. Nospiediet kādu no pogām (ATLIKŠANA / APGAISMOJUMS / LAIKA IESTATĪŠANA / MODINĀTĀJA IESTATĪŠANA / BRAUN logotips) vai pagrieziet ietvaru, lai apturētu modinātāju un aktivizētu atlikšanas funkciju. Kad atlikšanas funkcija ir aktivizēta, zvaniņa ikona mirgos.
3. Lai deaktivizētu modinātāju un atlikšanas funkciju, pabīdiet MODINĀTĀJA IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS slīdni uz leju. Zvaniņa ikona pazudīs.
Piezīme: Kad atlikšanas funkcija ir aktivizēta, modinātājs automātiski atskanēs pēc 5 minūtēm. Atlikšanas funkcija netiks pārtraukta, ja vien MODINĀTĀJA IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS slīdnis netiks pabīdīts uz leju.
Baterijas nomaiņa
Kad LCD ekrāns sāk kļūt blāvs, nekavējoties nomainiet to ar jaunu bateriju.
Piezīme: Saskare ar elektrostatisku vidi var izraisīt pulksteņa atiestatīšanu. Šādā gadījumā, lūdzu, sekojiet šajā rokasgrāmatā norādītajām instrukcijām, lai atkārtoti iestatītu pulksteni.
Garantija
2 gadu garantija pret materiālu un ražošanas defektiem (izņemot bateriju). Garantija ir spēkā tajās valstīs, kur pulkstenis tiek oficiāli pārdots.
Salauztas vai saplaisājušas lēcas netiek segtas ar garantiju.
Braun klientu apkalpošanas līnija
Ja jums ir problēmas ar produktu, lūdzu, pārbaudiet savu vietējo servisa centru:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
vai sazinieties pa tālruni:
+44 808 175 3235 (bezmaksas zvani Apvienotajā Karalistē)
vai +44 208 208 1833.
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BRĪDINĀJUMS! Šis produkts ir pakļauts Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) direktīvai. To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet tas jānogādā uz vietējo atkritumu savākšanas centru pārstrādei.
Šis produkts atbilst EMC prasībām saskaņā ar Padomes direktīvu 2014/30/ES.
Dažas preču zīmes tiek izmantotas saskaņā ar Procter & Gamble Company vai tās meitasuzņēmumu licenci.








Estonian:
Patareide kasutamise ettevaatusabinõud
1. Ärge kasutage laetavaid patareisid.
2. Kasutage ainult sama või samaväärset tüüpi leelispatareisid AA.
3. Sisestage patareid õige polaarsusega.
4. Hoidke patareid laste eest kättesaamatus kohas.
5. Kasutatud patareid utiliseerige vastavalt kohalikele seadustele. Ärge visake neid tavaliste olmejäätmete hulka.
6. Vältige lühiseid patareipesas ja patareide klemmidel.
7. Eemaldage patareid seadme seest, kui te ei kasuta seda pikemat aega.
8. Kasutatud patareid tuleks eemaldada patareipesast, et vältida liigset tühjenemist, mis võib põhjustada lekkimist ja kahjustada kella.
Alustamine
1. Eemaldage patareide kate.
2. Sisestage 1x AA suuruses uus patarei, nagu on näidatud patareipesas, ja vajutage RESET-klahvi, et kella lähtestada. Ekraan lülitub sisse mõne sekundi pärast. Kasutage ainult usaldusväärse kaubamärgi leelispatareisid.
3. Sulgege patareide kate.Ford Service Content+2Tõlkebüroo+2machineseeker.ie+2
Funktsiooninupud
KELLA SEADE puudutamisnupp
· Puudutage kella ikooni, et sisse lülitada taustvalgustus 10 sekundiks.
· Puudutage kella ikooni, et peatada äratus ja aktiveerida 5-minutiline uinakufunktsioon.
· Puudutage ja hoidke kella ikooni 2 sekundit, et seadistada kellaaeg.
ÄRATUSE SEADE puudutamisnupp
· Puudutage äratuse ikooni, et sisse lülitada taustvalgustus 10 sekundiks.
· Puudutage äratuse ikooni, et peatada äratus ja aktiveerida 5-minutiline uinakufunktsioon.
· Puudutage ja hoidke äratuse ikooni 2 sekundit, et seadistada äratuse aeg.
UINAK / VALGUS puudutamisnupp
· Puudutage, et sisse lülitada taustvalgustus 10 sekundiks.
· Puudutage, et peatada äratus ja aktiveerida 5-minutiline uinakufunktsioon.
Pöörlev raam
· Tavarežiimis pöörake raami, et sisse lülitada taustvalgustus 10 sekundiks.
· Pöörake raami, et peatada äratus ja aktiveerida 5-minutiline uinakufunktsioon.
· KELLA SEADE või ÄRATUSE SEADE režiimis pöörake raami päripäeva, et suurendada seadistusväärtust.
· KELLA SEADE või ÄRATUSE SEADE režiimis pöörake raami vastupäeva, et vähendada seadistusväärtust.
ÄRATUSE SISSE / VÄLJA lüliti
· Lükake ÄRATUSE SISSE / VÄLJA lüliti üles, et lubada äratus.
· Lükake ÄRATUSE SISSE / VÄLJA lüliti alla, et keelata äratus.
Tootekirjeldus (Pilt 1)
1. ÄRATUSE SEADISTAMISE puutevõti
2. LCD-ekraan
3. EDASILÜKKE / VALGUSTUSE puutevõti
4. Pöörlev raam
5. AJASEADISTUSE puutevõti
6. ÄRATUSE SISSE / VÄLJA lüliti
7. LÄHTESTAMISE nupp
8. Patareipesa
Ekraani üksikasjad (Pilt 2)
A. Kellaaeg
B. Äratusikoon
C. Äratusaeg
Kellaaja seadistamine
1. Puudutage ja hoidke kellaikooni 2 sekundit, et siseneda ajaseadistuse režiimi.
2. Pöörake raami, et valida 12- või 24-tunnine formaat.
3. Puudutage kellaikooni, et kinnitada tunni formaadi seadistus.
4. Pöörake raami, et seadistada soovitud aeg.
5. Puudutage kellaikooni, et salvestada seadistused ja naasta tavavaatesse.
Äratuse seadistamine
1. Puudutage ja hoidke äratusikooni 2 sekundit, et siseneda äratuse seadistuse režiimi.
2. Pöörake raami, et seadistada soovitud äratusaeg.
3. Puudutage äratusikooni, et salvestada seadistused ja naasta tavavaatesse.
Oluline: Aja või äratuse seadistamisel puudutage ainult soovitud võtit. Kui puudutate ekraani mitmes kohas korraga, ei pruugi võtmed õigesti registreeruda.
Äratuse ja edasilükkamise funktsiooni kasutamine
1. Lülitage äratus sisse, lükates ÄRATUSE SISSE / VÄLJA lüliti üles (nii et roheline indikaator oleks nähtav). Kellukese ikoon ilmub LCD-ekraanile.
2. Puudutage ühte nuppudest (EDASILÜKKE / VALGUSTUS / AJASEADISTUS / ÄRATUSE SEADISTUS / BRAUN logo) või pöörake raami, et peatada äratus ja aktiveerida edasilükkamise funktsioon. Kui edasilükkamise funktsioon on aktiveeritud, vilgub kellukese ikoon.
3. Äratus- ja edasilükkamise funktsiooni keelamiseks lükake ÄRATUSE SISSE / VÄLJA lüliti alla. Kellukese ikoon kaob.
Märkus: Kui edasilükkamise funktsioon on aktiveeritud, käivitub äratus automaatselt uuesti 5 minuti pärast. Edasilükkamise funktsioon ei lõpe, kui ÄRATUSE SISSE / VÄLJA lülitit ei lükata alla.
Patarei vahetamine
Kui LCD-ekraan hakkab tuhmuma, vahetage see kohe uue patarei vastu.
Märkus: Elektrostaatiline keskkond võib põhjustada kella lähtestamise. Sellisel juhul järgige palun selles juhendis kirjeldatud juhiseid, et kella uuesti seadistada.
Garantii
2-aastane garantii materjali- ja tootmisvigade vastu (v.a patareid). Garantii kehtib riikides, kus kell on ametlikult müügil.
Katkised või pragunenud ekraaniklaasid ei kuulu garantii alla.









Braun klienditugi
Kui teil tekib probleeme tootega, kontrollige palun oma kohalikku teeninduskeskust:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
või helistage:
+44 808 175 3235 (tasuta kõned Ühendkuningriigis)
või +44 208 208 1833.
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HOIATUS! See toode kuulub Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivi alla. Seda ei tohi visata koos olmejäätmetega, vaid tuleb viia kohalikku kogumiskeskusesse ringlussevõtuks.
Toode vastab EMC nõuetele vastavalt nõukogu direktiivile 2014/30/EL.
Teatud kaubamärgid on kasutusel Procter & Gamble Company või selle tütarettevõtete litsentsi alusel.
Märkus: Elektrostaatiline keskkond võib põhjustada kella lähtestamise. Sellisel juhul järgige palun selles juhendis kirjeldatud juhiseid, et kella uuesti seadistada.
Garantii
2-aastane garantii materjali- ja tootmisvigade vastu (v.a patareid). Garantii kehtib riikides, kus kell on ametlikult müügil.
Katkised või pragunenud ekraaniklaasid ei kuulu garantii alla.
Braun klienditugi
Kui teil tekib probleeme tootega, kontrollige palun oma kohalikku teeninduskeskust:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
või helistage:
+44 808 175 3235 (tasuta kõned Ühendkuningriigis)
või +44 208 208 1833.
HOIATUS! See toode kuulub Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivi alla. Seda ei tohi visata koos olmejäätmetega, vaid tuleb viia kohalikku kogumiskeskusesse ringlussevõtuks.
Toode vastab EMC nõuetele vastavalt nõukogu direktiivile 2014/30/EL.
Teatud kaubamärgid on kasutusel Procter & Gamble Company või selle tütarettevõtete litsentsi alusel.
Märkus: Elektrostaatiline keskkond võib põhjustada kella lähtestamise. Sellisel juhul järgige palun selles juhendis kirjeldatud juhiseid, et kella uuesti seadistada.
Garantii
2-aastane garantii materjali- ja tootmisvigade vastu (v.a patareid). Garantii kehtib riikides, kus kell on ametlikult müügil.
Katkised või pragunenud ekraaniklaasid ei kuulu garantii alla.
Braun klienditugi
Kui teil tekib probleeme tootega, kontrollige palun oma kohalikku teeninduskeskust:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
või helistage:
+44 808 175 3235 (tasuta kõned Ühendkuningriigis)
või +44 208 208 1833.
HOIATUS! See toode kuulub Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivi alla. Seda ei tohi visata koos olmejäätmetega, vaid tuleb viia kohalikku kogumiskeskusesse ringlussevõtuks.
Toode vastab EMC nõuetele vastavalt nõukogu direktiivile 2014/30/EL.
Teatud kaubamärgid on kasutusel Procter & Gamble Company või selle tütarettevõtete litsentsi alusel.


















Lithuanian
Atsargumo priemonės dėl baterijų
1. Nenaudokite įkraunamų baterijų.
2. Naudokite tik tokio paties arba lygiaverčio tipo šarmines AA baterijas.
3. Įdėkite baterijas laikydamiesi teisingos poliškumo.
4. Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
5. Išsikrovusias baterijas utilizuokite laikydamiesi vietinių teisinių reikalavimų. Nemeskite jų kartu su buitinėmis atliekomis.
6. Venkite trumpųjų jungimų tarp baterijų kontaktų ar jų gnybtų.
7. Jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką, išimkite baterijas.
8. Išsikrovusias baterijas reikia išimti, kad būtų išvengta perkrovos, galinčios sukelti nuotėkį ir sugadinti laikrodį.
Darbo pradžia
1. Nuimkite baterijų dangtelį.
2. Įdėkite 1x AA dydžio naują bateriją, kaip nurodyta baterijų skyriuje, ir paspauskite RESET mygtuką, kad atstatytumėte laikrodį. Ekranas įsijungs po kelių sekundžių. Naudokite tik patikimo gamintojo šarmines baterijas.
3. Uždarykite baterijų dangtelį.
Funkciniai mygtukai
LAIKO NUSTATYMO jutiklinis mygtukas
· Palieskite laikrodžio piktogramą, kad įjungtumėte foninį apšvietimą 10 sekundžių.
· Palieskite laikrodžio piktogramą, kad išjungtumėte žadintuvą ir įjungtumėte 5 minučių snaudimo funkciją.
· Palieskite ir laikykite laikrodžio piktogramą 2 sekundes, kad nustatytumėte laiką.
ŽADINTUVO NUSTATYMO jutiklinis mygtukas
· Palieskite žadintuvo piktogramą, kad įjungtumėte foninį apšvietimą 10 sekundžių.
· Palieskite žadintuvo piktogramą, kad išjungtumėte žadintuvą ir įjungtumėte 5 minučių snaudimo funkciją.
· Palieskite ir laikykite žadintuvo piktogramą 2 sekundes, kad nustatytumėte žadintuvo laiką.
SNAUDIMO / ŠVIESOS jutiklinis mygtukas
· Palieskite, kad įjungtumėte foninį apšvietimą 10 sekundžių.
· Palieskite, kad išjungtumėte žadintuvą ir įjungtumėte 5 minučių snaudimo funkciją.
Sukamasis rėmelis
· Įprastu režimu pasukite rėmelį, kad įjungtumėte foninį apšvietimą 10 sekundžių.
· Pasukite rėmelį, kad išjungtumėte žadintuvą ir įjungtumėte 5 minučių snaudimo funkciją.
· LAIKO arba ŽADINTUVO nustatymo režimu sukimasis pagal laikrodžio rodyklę padidina reikšmę.
· Sukimasis prieš laikrodžio rodyklę sumažina reikšmę.
ŽADINTUVO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO slankiklis
· Pastumkite slankiklį į viršų, kad įjungtumėte žadintuvą.
· Pastumkite slankiklį žemyn, kad išjungtumėte žadintuvą.
Produkto aprašymas (1 pav.)
1. ŽADINTUVO NUSTATYMO jutiklinis mygtukas
2. LCD ekranas
3. SNAUDIMO / ŠVIESOS jutiklinis mygtukas
4. Sukamasis rėmelis
5. LAIKO NUSTATYMO jutiklinis mygtukas
6. ŽADINTUVO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO slankiklis
7. RESET (ATSTATYMO) mygtukas
8. Baterijų skyrius
Ekrano informacija (2 pav.)
A. Laikas
B. Žadintuvo piktograma
C. Žadintuvo laikas
Laiko nustatymas
1. Palieskite ir laikykite laikrodžio piktogramą 2 sekundes, kad įeitumėte į laiko nustatymo režimą.
2. Pasukite rėmelį, kad pasirinktumėte 12 arba 24 val. formatą.
3. Palieskite laikrodžio piktogramą, kad patvirtintumėte formato nustatymą.
4. Pasukite rėmelį, kad nustatytumėte norimą laiką.
5. Palieskite laikrodžio piktogramą, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į įprastą ekraną.
Žadintuvo nustatymas
1. Palieskite ir laikykite žadintuvo piktogramą 2 sekundes, kad įeitumėte į žadintuvo nustatymo režimą.
2. Pasukite rėmelį, kad nustatytumėte norimą žadintuvo laiką.
3. Palieskite žadintuvo piktogramą, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.
Svarbu: Nustatydami laiką arba žadintuvą, lieskite tik atitinkamą mygtuką. Jei paliesite kelias vietas vienu metu, mygtukai gali neveikti tinkamai.
Žadintuvo ir snaudimo funkcijų naudojimas
1. Įjunkite žadintuvą pastumdami ŽADINTUVO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO slankiklį aukštyn (kad matytųsi žalias indikatorius). LCD ekrane pasirodys varpelio piktograma.
2. Palieskite vieną iš mygtukų (SNAUDIMAS/ŠVIESA / LAIKO NUSTATYMAS / ŽADINTUVO NUSTATYMAS / BRAUN logotipas) arba pasukite rėmelį, kad sustabdytumėte žadintuvą ir aktyvuotumėte snaudimo režimą. Kai snaudimo funkcija suaktyvinama, varpelio piktograma mirksi.
3. Norėdami išjungti žadintuvą ir snaudimo funkciją, pastumkite slankiklį žemyn. Varpelio piktograma išnyks.
Pastaba: Kai aktyvuota snaudimo funkcija, žadintuvas automatiškai įsijungs po 5 minučių. Ji nesustos, kol slankiklis nebus pastumtas žemyn.
Baterijos keitimas
Kai LCD ekranas pradeda blukti, nedelsdami pakeiskite bateriją nauja.
Pastaba: Elektrostatinė aplinka gali sukelti laikrodžio atstatymą. Tokiu atveju vadovaukitės šiame vadove pateiktomis instrukcijomis laikrodžiui iš naujo nustatyti.
Garantija
2 metų garantija nuo medžiagų ir gamybos defektų (išskyrus bateriją). Garantija galioja tose šalyse, kur laikrodis oficialiai parduodamas.
Suskilę ar įskilę ekranai nėra įtraukti į garantiją.







Braun klientų aptarnavimo linija
Jei kyla problemų dėl jūsų gaminio, prašome susisiekti su vietiniu aptarnavimo centru:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
arba paskambinkite:
+44 808 175 3235 (nemokamai JK)
arba +44 208 208 1833.
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ĮSPĖJIMAS! Šis gaminys priklauso Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) direktyvos taikymo sričiai. Jo negalima šalinti su buitinėmis atliekomis – jį reikia pristatyti į vietinį surinkimo centrą perdirbimui.
Šis gaminys atitinka EMC reikalavimus pagal Tarybos direktyvą 2014/30/ES.
Tam tikri prekių ženklai naudojami pagal „Procter & Gamble Company“ arba jos dukterinių įmonių licenciją.
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